**电子海图显示与信息系统技术参数**

1. **技术参数：**

1、船用真设备，满足海事局ECDIS培训需求；

2、完全满足 IMO 和 IEC 的相关标准规范要求（有相关证书）；

3、兼容海图：支持IHO/S-57、IHO/S-63、ARCS光栅海图、C-MAP、CM-93/3矢量海图等；

4、雷达图像叠加显示功能；

5、传感器/雷达接口：导航传感器至少可接入电罗经、GPS、AIS、测深仪、风向风速仪等 8 个及以上设备；

6、用户界面直观易用；

7、海图管理：海图数据的导入、删除、海图修正等

8、航线管理：航线的设定、修改、监控等

9、显示屏尺寸不小于26英寸，分辨率不低于1920\*1280；

10、防水等级：IP20。

**二、服务要求：**

1、提供不少于1年的免费质保服务；

2、负责上门安装；

3、免费提供技术支持。