**工作站技术要求**

品牌：知名品牌系列工作站；

设备机箱：机箱可配置最高4\*3.5 SAS/SATA硬盘；

CPU：英特尔至强金牌5218R处理器20核2.10GHz处理器散热套件\*2；

内存：DDR4：64GB RDIMM 3200MT/s 单列RDIMM ECC内存\*2（最大支持24个DIMM插槽，单根最大128GB）；

固态硬盘：2TB SSD M.2 NVME系列（含PCIE转M .2 转接卡）；

机械硬盘：8TB 7.2K RPM 6GB SATA企业级级 3.5英寸热插拔硬盘\*2；

显卡：集成英特尔AHCI SATA芯片控制器(8x6 .0Gb/s)，SW RAID 0，1 ,5，10；

显卡：RTX3090-24G；

光驱：8xDVD+/-RW 9 .5mm光驱；

电源：1400W电源80 PLUS；

键盘鼠标：知名品牌无线办公键鼠套装；

插槽：最大7个PCIE 3 .0插槽，最大支持3块显卡；

其他：3年保修服务；

显示器：2台；

显示器要求：23.8英寸2K IPS屏幕窄边框不闪屏电脑显示器。