**上海海事大学学生公寓27-29号楼直饮水供应服务**

**比选文件**

**项目编号：**HFBX2025048

**采购人：上海海事大学**

**二○二五年五月**

**第一章 比选公告**

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

**一、项目基本情况**

项目编号：HFBX2025048；

项目名称：上海海事大学学生公寓27-29号楼直饮水供应服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：/；

采购需求：全额投资智能直饮水系统（包括：智能终端直饮水设备、设备定位、防入侵、防漏电、防漏水、自动净化、自动清洗、远程调控、远程控温、自动计量收费、移动支付、故障自动报警和大数据平台）。安装范围位于上海海事大学临港校区学生公寓27-29号楼的1-6层，共18台计费式智能直饮净水机。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务地址：上海海事大学临港校区（海港大道1550号）；

安装期限：设备的安装调试必须在2025年8月31日前完成。

合作期限：自合同签订之日起四年。

**二、报价人的资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

4、应具有履行合同所必需的足够设备和专业技术能力，所配备产品须有3C认证证书和相应的卫生许可批件。

**三、报名要求**

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

**四、获取采购文件**

获取方式：公告页面下方自行下载

**五、现场踏勘**

不组织。

**六、响应文件提交**

截止时间：2025年5月23日（周五）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

**七、其他补充事宜**

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：张老师021-38283051

**第二章 采购需求**

**一、报价文件的编写要求**

投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，确保对比选文件作出实质性响应。投标方需确保所提供的设备和服务符合国家相关法律法规及行业标准。

**二、项目技术要求**

1. 安装地点及数量

（1）安装地点：上海海事大学临港校区学生公寓27-29号楼的1-6层。

（2）安装数量：共18台计费式智能直饮净水机。

（3）设备投放明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 安装位置 | 设备要求 | 数量 | 合计 |
| 27号楼 | 1F | 2水嘴 | 1 | 6台 |
| 2F | 2水嘴 | 1 |
| 3F | 2水嘴 | 1 |
| 4F | 2水嘴 | 1 |
| 5F | 2水嘴 | 1 |
| 6F | 2水嘴 | 1 |
| 28号楼 | 1F | 2水嘴 | 1 | 6台 |
| 2F | 2水嘴 | 1 |
| 3F | 2水嘴 | 1 |
| 4F | 2水嘴 | 1 |
| 5F | 2水嘴 | 1 |
| 6F | 2水嘴 | 1 |
| 29号楼 | 1F | 2水嘴 | 1 | 6台 |
| 2F | 2水嘴 | 1 |
| 3F | 2水嘴 | 1 |
| 4F | 2水嘴 | 1 |
| 5F | 2水嘴 | 1 |
| 6F | 2水嘴 | 1 |
| 总计 |  |  |  | 18台 |

2.设备技术要求：

（1）直饮净水机必须是独立水处理设备：设备应为固定式或驻立式，机器内应具有防干烧、防入侵、防漏水和防漏电功能，设备能够故障自动报警、远程调控、远程控温。

（2）外壳材质：设备外壳采用不锈钢加三防静电喷塑处理材质及工艺，厚度≥1.2mm，防腐防锈，经久耐用，加热设备水箱为优质304不锈钢。

（3）设备外观（需提供产品彩色图片）：外观尺寸需满足摆放、使用要求，设备采用LED智能主控系统，屏幕能够实时显示日期、水温、TDS值、加热状态、进水状态、缺水状态、滤芯到期提醒。

（4）水处理工艺：采用RO反渗透水处理工艺。

（5）出水水质：出水水质应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范---一般水质处理器标准》（2001）或《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求，提供所投设备出水水质符合相关标准的检测报告等证明材料。

（6）设备净化功能：设备能够自动净化，具有管道自动冲洗、消毒功能，隔夜或长时间不用水可以设置自动排空水箱存水，确保水质新鲜。

（7）设备出水量：设备净水流量≧1升/分钟，能满足100人持续使用。

（8）出水水温：常温水和热水，热水水温在95度以上。

（9）加热功能：采用步进式加热技术，具有防干烧功能，防蒸汽，整机外部无

凸出按键，采用遥控设备为宜，以避免人为乱设影响设备正常工作，并造成不必要的隐患。

（10）计费方式：按取水量多少，采用计量收费；冷热水价格不同能够自动切换结算；每次取水量和消费金额能显示在设备屏幕上。

（11）支付方式：同时开通微信支付、支付宝支付、APP支付中的二到三种支付方式；用APP充值的，余额可及时退回，用户可以查询消费记录。

（12）机器出水区域设置：出水龙头至接水底盘高度＞38CM（要能容纳2L保温水壶）。

备注：如投标单位虚假响应的，招标人有权进行废标。中标人所交付产品和服务如不符合招标人招标要求且未在投标文件中明确说明的，招标人有权进行废标并拒绝接收。

（13）投标方应彰显服务育人理念，积极落实“三全育人”社会责任，努力将后勤育人理念融入日常服务工作中，提供爱心服务，迎新季、毕业季等特殊时节适当开展优惠活动。

3. 服务要求

（1）投标方全额投资智能直饮水系统（包括：智能终端直饮水设备、设备定位、防入侵、防漏电、防漏水、自动净化、自动清洗、远程调控、远程控温、自动计量收费、移动支付、故障自动报警和大数据平台）。

（2）投标方承担所有设备采购及运输、安装调试、水质检测（一年两次）、维保、培训及经营管理费用。

（3）投标方向学生收费价格采取固定单价，具体收费价格：**直饮冷水单价：0.25元/升，直饮热水单价:0.30元/升**。

（4）投标方以向招标方缴纳的水电管理费进行报价竞标（水电管理费报价不低于实际使用直饮水机时产生的水电费），水电管理费每半年支付一次，半年到期前一个月，中标单位应支付下一个半年度的费用，依次类推。招标方可根据上海市水电费调整幅度适度调整直饮水水费及水电管理费。

（5）服务期限内，若招标方因实际需求要求增减直饮机数量时，招标方应和投标方协商增减校园管理服务费用，签订补充协议，增减幅度原则上不超过10%。

（6）一年两次水质检测，检测指标不少于8个，费用由投标方承担，将检测报告予以公示并向招标方备案。

（7）建立日常巡检与维护制度，保证运营范围内的所有设备正常运行。所有维护操作，包括设备巡查、日常清洁、配件更换、故障报修等，均须形成完整的记录。每月一次对设备进行全方位检修，水质检测报告、清洗消毒要在每台机器上 公示，每学期开学前对设备进行专项保养。

（8）智能直饮水系统大数据平台的数据，在招标方需要时向招标方开放，如有电子显示屏需根据招标方要求加强管控。

（9）一年确保更换两次滤芯，如使用人数增加导致滤芯寿命提前报警，须及时更换。

（10）投标方应及时响应招标方的报修，响应时间不得超过2小时，并在24小时内到达用户现场进行维修。

（11）维保人员应具有电工证及健康证，健康证需主动公示。

（12）投标单位投放的设备必须为全新设备，不得使用旧设备，设备陈旧或维修后影响使用的，投标方应主动更换设备。

（13）投标单位须提供详细完善的售后服务运行维护制度、培训方案、档案管理制度、应急制度和水质检测制度。

4. 其他要求

（1）交货期是指从合同签订之日起，直至将所有直饮水设备运抵项目现场并安装调试完毕，可以交付招标方使用的时间。本项目要求：设备的安装调试必须在2025年8月31日前完成。

（2）投标文件中应说明在签订合同后可能的最短交货期。交货期不得超出规定交货期。

（3）投标单位在整个经营活动期间，必须保证招标方所有资产的完好性，不得改变原建筑物的使用性质或任意处置招标方资产。

（4）本技术规格未作规定之处，应符合有关国家最新标准的规定。

**三、服务期限：自合同签订之日起四年。**

**四、工期要求**

1.项目要求：设备安装调试必须在2025年8月31日前完成；供货安装地址为：上海市浦东新区海港大道1550号上海海事大学临港校区27-29号楼学生公寓内。

2.延迟交付时间每超过1天，按合同金额的1%付日赔偿金，最高赔偿金不超过合同金额的20%。如果中标人在达到最高赔偿金后仍不能交货，招标人有权终止全部合同，而中标人仍应支付上述赔偿金。

**五 、退出机制要求**

若中标方出现下列情况之一，招标方有权单方面解除合同：

（1）中标方在经营期间，水质检测不合格，师生投诉率高。

（2）中标方拖欠水电管理费，不按时缴纳。

（3）中标方因不正当经营而产生重大经济纠纷给校方造成重大影响。

（4）中标方经营期间发生重大安全责任事故，给校方造成较大财产损失。

（5）中标方不服从校方管理，恶意承诺或违背投标承诺。

（6）若解除合同，中标方须在校方规定的时间内无条件撤场。退出时恢复场地原貌，不留存物品或影响正常使用。对未经同意留存的物品，校方有权处置。若中标方因自身原因，主动提出退出的，校方同意后方可退出。

**六、注意事项**

1.投标单位提交投标文件的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

2.报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

**第三章 评审办法**

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

1. 具体评分细则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| 一、价格部分 |
| 1 | 水电管理费报价（客观分） | 30 | 投标报价得分=投标人的投标报价/评标基准价×30（以进入详细评审的各投标人的评标价的最高价为评标基准价） |
| 2 | 报价合理性（主观分） | 5 | 报价明细清晰，符合市场行情，无恶意低价或虚高现象（优：5分，良：3分，差：0分） |
| 二、商务、技术部分 |
| 3 | 企业资质（客观分） | 8 | 1.营业执照（复印件并加盖公章）；2.法定代表人授权委托书；3.制造商授权书；4.涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；5.所配备产品的3C认证证书；6.ISO9001 质量管理体系认证证书；7.ISO14001 环境管理体系认证证书；8.ISO45001 健康安全管理体系认证证书；每提供一个证书证明文件得1分，最高8分。 |
| 4 | 饮水机技术参数（主观分） | 20 | 1.详细介绍设备参数、性能、净化原理、核心优势、安全保障等技术说明，满足需求得0-6分；2.详细介绍设备材质与工艺，提供所配备饮水机的外观图片尺寸，出水口尺寸，采用优质、环保、耐用材料，具备先进工艺水平得0-6分；3.提供技术参数偏离表，未提供扣5分。如设备参数及技术规格低于比选文件要求，即为负偏离，每有一项参数负偏离扣1分，扣完为止；4.提供水处理材料证明、整机检验报告,每提供一个证书证明文件得1分，最高3分。 |
| 5 | 服务方案（主观分） | 15 | 1.提供详细项目施工方案，包括施工流程、安装调试、进度表等，0-3分； 2.提供服务运营方案，包括服务流程、维护制度、水质检测等，0-3分； 3.服务支持，提供相关的技术支持，有培训指导方案，0-2分； 4.提供服务监督机制，包括日常维护定期巡查、客户反馈、满意度调查、第三方评估等内容，0-3分；5.履行社会责任：提供爱心服务，迎新季、毕业季等特殊时节适当开展优惠活动，0-4分。 |
| 6 | 售后服务响应（主观分） | 10 | 1.提供详细的售后运行维护制度，包括维保维修方案、故障解决方案、应急制度、档案管理制度等，0-6分；2.提供24小时服务热线，响应时间和到场时间，0-4分。 |
| 7 | 人员配置 | 4 | 1.提供项目负责人及现场维保人员配置表，得2分； 2.提供技术服务人员电工证、健康证，每提供一个证书证明文件得1分，最高2分。 |
| 8 | 类似业绩 | 8 | 提供投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩（需提供合同盖章扫描件）每提供一个有效业绩合同得2分，最高8分。 |

**第四章 格式附件**

**附件1：报价单**

**报 价 单**

**TO:**  上海海事大学 采购与招投标管理中心项目编号：HFBX2025048

**电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn**

**公司名称：** **联系人：**

**电子邮箱： 公司地址：**

**电话： 联系人手机：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **直饮机品牌型号（限一种）** | **数量** | **水电管理费（元/年/台）** | **总价（元）** |
| **1** | **上海海事大学学生公寓27-29号楼直饮水供应服务** |  | 18台 | \_\_\_\_\_元/年/台 |  |

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）： 报价日期： 年 月 日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

 2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

 3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

 4、报价单附页（如有）共 页。

**报价承诺函**

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）：

**附件2：其他材料**

包括但不限于：

1、资质证明文件：

（1）营业执照（复印件并加盖公章）

（2）法定代表人授权委托书、制造商授权书

（3）涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

（4）所配备产品的3C认证证书

（5）质量管理体系认证证书

2、产品技术说明

（1）所配备产品的详细外观尺寸、出水口尺寸（需提供产品彩色图片）、技术说明（含净化技术说明）

（2）设备参数、材质、工艺、性能

3、服务方案及售后服务响应

4、维保人员证书及健康证明

5、近三年高校服务业绩（提供合同）

6、投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料

7、服务承诺

8、处罚承诺

※报价文件格式：要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。