**附件二：报价表格**

**投标书（格式）**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 根据贵方 工程询价公告及要求\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购编号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

1. 报价一览表
2. 投标价格表
3. 资格证明文件
4. 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

 据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

 2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

 3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

 4. 其报价自开标日起有效期为\_\_90\_\_个日历日。

 5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

 6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 投标方代表姓名、职务(印刷体)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 （公　章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日　　　期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报价一览表（格式）**

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程总报价(万元) | 施工工期 |
|  上海海事大学外国语学院智慧语言实训平台装修改造工程 |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

**报 价 单**

采购信息编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容特征 | 计量单位 | 工程量 | 施工工艺及材料品牌、型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 拆除清理原房间桌椅、灯具吊扇等 | 1. 拆除原教室桌椅、灯具等
2. 拆除后按照校方要求运送到制定地点或自行处理
 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 更换静地地板 | 1. 部分静电地板更换，具体更换区域以校方指定为准
2. 龙骨可利旧的利旧，损坏的需整体换掉
 | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 矿棉板吊顶 | 1. 吊杆：8mm镀锌全丝螺杆吊杆，双向中距800-1200mm；
2. 龙骨：铝扣板专用边龙骨，沿墙与墙体预埋木塞加钉固定；主龙骨50系列间距900-1200mm，矿棉板专用龙骨，双向中距600\*600mm；
3. 面层：600\*600mm矿棉板；
4. 压条为配套压条；扣板密拼缝；
5. 其他开灯孔、开风口、龙骨、基层、高低旁板、转换层等所有工序完成内容考虑在综合单价中
 | m2 | 152 |  |  |  |  |
| 4 | 纤维吸音板 | 1. 基层：12厚阻燃基层板；
2. 面层材料：9mm厚浅蓝色聚酯纤维吸音板；具体颜色由校方选定；
3. 含基层清理、龙骨制作安装、钉隔离层、基层面层铺贴等所有内容；
 | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 讲台墙面乳胶漆 | 1. 基层清理，满刮腻子2-3遍，专业腻子；
2. 喷乳胶漆三遍（颜色综合考虑）
3. 基层开裂，空鼓、起壳等处理均包含在综合单价中
 | m2 | 120 |  |  |  |  |
| 6 | PVC底方块地毯 | 1、600\*600\*5PVC底块毯2、专用胶粘贴，配套压条3、基层静电地板处理等需考虑在综合单价中 | m2 | 152 |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度：100mm；
2. 细木工板打底（内层12mm，外层18mm厚）
3. 1.2mm拉丝不锈钢踢脚线
 | m2 | 4.8 |  |  |  |  |
| 8 | 平板灯600\*600 | 1、600\*600平板灯，32W，LED胶片灯白光5700K，嵌入式，含灯源及附件；2、灯具嵌入式安装； | 套 | 15 |  |  |  |
| 9 | 镀锌电线管JDG-20 | 1. 暗配，接地按照设计要求
2. 含开槽、接地、线管敷设等所有内容；
 | 米 | 115 |  |  |  |
| 10 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | 按设计要求 | 米 | 340 |  |  |  |
| 11 | 单相10A二三级插座 | 1、含底盒，墙面暗装，按设计要求 | 套 | 18 |  |  |  |
| 12 | 新装三开开关 | 1、含底盒，墙面暗装，按设计要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 镀锌电线管JDG-25 | 1. 暗配，接地按照设计要求

含开槽、接地、线管敷设等所有内容 | 米 | 50 |  |  |  |
| 14 | 镀锌电线管JDG-40 | 1. 暗配，接地按照设计要求

含开槽、接地、线管敷设等所有内容 | 米 | 50 |  |  |  |
| 15 | 6平方电线 | 按设计要求，用于墙面吊顶插座配电箱进线；  | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 16 | 16平方电线 | 按设计要求，用于地面插座配电箱进线； | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 17 | 配电箱调整 | 原有配电箱按照设计要求调整，尽量利旧 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 配电箱调整 | 原有配电箱按照设计要求调整，尽量利旧 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 新做窗帘盒 | 1. 18mm厚细木工板+9.5mm厚纸面石膏板
2. 详见节点图纸
 | 米 | 15 |  |  |  |  |
| 20 | 新装窗帘 | 1. 布艺全遮光窗帘，颜色综合空考，由校方选定；
2. 高度、宽度等综合考虑
 | 米 | 15 |  |  |  |  |
| 21 | 蓝幕盒 | 按照设计要求 | m | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 10000 | 作为固定价计入总价 |
| 23 | 规费 |  | 项 |  |  |  |  | 各项规费需单独列出 |
| 24 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 25 | 施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 26 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  | 税率： |
| 27 | 合计 |  元（大写 元） |

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）： 报价日期： 年 月 日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

|  |
| --- |
| **综合单价分析表** |
|  工程名称： | 标段： | 第 页 共 页  |
| **项目编码** |  | **项目名称** |  | **工程数量** |  | **计量单位** |  |
| 清单综合单价组成明细 |
| **定额编号** | **定额名称** | **定额单位** | **数 量** | **单 价** | **合 价** |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费和利润** | **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费和利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| **材料费明细** | **主要材料名称、规格、型号** | **单位** | **数 量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **暂估单价（元）** | **暂估合价（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他材料费 | - |  | - |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

**措施项目清单与计价表**

工程名称： 标段： 第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。