磁传感器外壳-采购需求

1.数量：20000套；

2.尺寸：21\*15\*12；

3.出具详细设计图纸；

4.表面光滑无毛刺；

5.材料：硬质铝合金LY12；

6.颜色：黑色阳极氧化；

7.整体磁性要求：无磁，距离1cm，剩磁≤1nT.