图书馆走廊区域阅览座椅技术要求

图书馆现用走廊区阅览座椅已有部分坐垫破损，影响学生学习。为给学生一个舒适的阅读环境，提升学校精神文明建设形象，图书馆拟对走廊区域的阅览座位更新370把阅览座椅，阅览座椅样式如附图所示，技术要求说明如下：

1、座椅尺寸为560mm\*530mm\*840mm

2、整体座、背表面材料采用颐达专用弹力耐磨布绒，双层背，外背15mm厚多层弯曲定形板、外包仿皮内衬海绵，坐板内垫60mm厚定型海绵、靠背内衬35mm厚高密度切割绵。

2、椅架采用Ø22圆管，管壁厚1.8mm，钢管要求防锈酸洗磷化处理，光亮电镀架。

**3、颜色及数量要求：米色坐垫，米色靠背，外背外包黄色仿皮座椅40把；黄色靠背，黑色坐垫，外背外包黑色仿皮330把。**

4、所有材料要求满足环保要求，座椅整体要求质保伍年。

**注：**

**☆1、投标方需提供样品和环保检测证书复印件，样品必须在报价截止日之前送至校方指定地点（上海海事大学临港校区，收货人：林老师，电话：021-38284930），待评审结束后，经校方通知，除中标单位外的其他投标方应自行上门取走样品，中标单位待项目验收完成后自行上门取走样品。**

2、座椅靠背及坐垫颜色并不是本文件附图一致。

3、投标方需按用户需求完成座椅的送货和安装。

**☆4、供货周期：合同签订后5个工作日完成供货及安装。**

5、未在规定期限内交货，校方将解除合同。

“☆”号指标必须满足并提供相关技术支持文件，任何负偏离将导致不予成交。

附图：

