**灭火器技术要求**

1. 产品必须符合：

 《手提式灭火器》 GB4351.1－2005/GB4351.2－2005

 《干粉灭火剂：第2部分ABC干粉灭火剂》 GB4066.2－2004

 《消防产品一致性检查要求》 GA-1061

二．报价单位须具备：

1. 资质条件：
2. 投标人可为制造商或代理商；
3. 投标人营业执照需包含投标产品的经营范围；
4. 投标人若为制造商，须提供所投产品的3C强制认证材料和检验报告的彩色复印件；投标人若为代理商，为了确保货源可追溯，除提供上述彩色复印件外，还需提供所投灭火器原厂的有效授权书；
5. 投标人需保证中标后所供产品均为原厂正品生产并具有完整的供货方案及完善的售后服务；
6. 其他要求： 不接受联合体投标。

三．技术要求：

1. 采购品名：4Kg手提式灭火器；
2. 规格型号：MFZ/ABC型；
3. 出厂日期：所有灭火器不得早于2018年6月1日出厂；
4. 数量：2100支；
5. 配送要求：配送到相应消防箱；
6. 品牌选择：浙江欧伦泰、上海海申、中裕科技、浙江金盾，四个品牌中任意一个；
7. 其他：投标时需提供带标记的样品至少1支。

四．投标报价大于等于19万元视为废标。

五．支付方式：货到付款，完成交付配送后7个工作日内完成全额支付。

六．质保期不少于2年，期间内发生漏压、超压等情况予以免费换新。投标人接到质保通知后2小时内需完成更换工作，否则招标人有权在下次招标中将其列入黑名单。