


无磁标准件采购项目
比选文件


项目编号：HFBX2026078







采购人：上海海事大学
二〇二六年九月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026078；
项目名称：无磁标准件采购项目；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币29.9万元；
采购需求：本项目因科研项目需要，需采购一批无磁不锈钢及标准件，用于无磁升降平台的安装工作。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海市海港大道1550号。
交付时间：合同签订后7日内送至采购方指定地点，并完成订制件安装调试。
质保时间：提供不少于3年的免费质保服务。
付款方式：合同签订后10日内，甲方支付50%预付款，货到经甲方验收合格后的0日内，甲方支付剩余款项。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _GoBack]截止时间：2026年9月15日（周一）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：张老师021-38284659


第二章 采购需求
一、货物清单及规格参数
	序号
	型号
	规格
	材质
	数量

	1
	轮芯
	Φ120*142
	316L无磁
	10kg

	2
	H68铜
	Φ21
	316L无磁
	3.2Kg

	3
	锅杆
	Φ50*100
	316L无磁
	8个

	4
	小预埋件A
	
	316L无磁
	100kg

	5
	小预埋件B
	
	316L无磁
	100kg

	6
	大预埋件
	
	316L无磁
	100kg

	7
	无磁钢蜗杆
	Φ50*217
	316L无磁
	18个

	8
	无磁钢轮芯
	Φ120*142
	316L无磁
	160kg

	9
	内六角无磁
	M8*18
	316L无磁
	200个

	10
	内六角无磁
	M8*20
	316L无磁
	100个

	11
	内六角无磁
	M10*35
	316L无磁
	70个

	12
	无磁螺母
	M10
	316L无磁
	70个

	13
	外六角螺丝
	M10*30
	316L无磁
	596个

	14
	内六角螺丝
	M10*30
	316L无磁
	535个

	15
	内六角螺丝
	M12*40
	316L无磁
	60个

	16
	外六角螺丝
	M8*30
	316L无磁
	60个

	17
	螺母
	M8
	316L无磁
	58个

	18
	内六角螺丝
	M8*30
	316L无磁
	60个

	19
	螺母
	M8
	316L无磁
	57个

	20
	外六角螺丝
	M8*40
	316L无磁
	60个

	21
	外六角螺丝
	M12*35
	316L无磁
	20个

	22
	外六角螺丝
	M10*35
	316L无磁
	18个

	23
	外六角螺丝
	M8*35
	316L无磁
	42个

	24
	园螺母
	M30*1.5
	316L无磁
	30个

	25
	内六角螺丝
	M16*50
	316L无磁
	60个

	26
	螺母
	M16
	316L无磁
	60个

	27
	外六角螺丝
	M10*35
	316L无磁
	18个

	28
	外六角螺丝
	M8*35
	316L无磁
	43个

	29
	外六角螺丝
	M24*65
	316L无磁
	50个

	30
	外六角螺丝
	M24*65
	316L无磁
	100个

	31
	外六角螺丝
	M5*20
	316L无磁
	40个

	32
	外六角螺丝
	M10*30
	316L无磁
	24个

	33
	螺母
	M10
	316L无磁
	20个

	34
	外六角螺丝
	M8*20
	316L无磁
	8个

	35
	外六角螺丝
	M16*45
	316L无磁
	20个

	36
	螺母
	M16
	316L无磁
	20个

	37
	内六角螺丝
	M12*60
	316L无磁
	175个

	38
	螺母
	M12
	316L无磁
	175个

	39
	外六角螺丝
	M10*35
	316L无磁
	57个

	40
	内六角螺丝
	M12*55
	316L无磁
	47个

	41
	外六角螺丝
	M8*60
	316L无磁
	90个

	42
	螺母
	M8
	316L无磁
	85个

	43
	内六角螺丝
	M10*50
	316L无磁
	33个

	44
	外六角螺丝
	M10*35
	316L无磁
	57个

	45
	垫片
	Φ12
	316L无磁
	59个

	46
	垫片
	Φ12
	316L无磁
	171个

	47
	膨胀螺栓
	M24*150
	316L无磁
	130个

	48
	平健条
	Φ20*12*250
	316L无磁
	18个

	49
	平健条
	Φ10*8*60
	316L无磁
	30个

	50
	平健条
	Φ20*12*300
	316L无磁
	14个

	51
	平健条
	Φ10*8*30
	316L无磁
	16个

	52
	吊环
	M16
	316L无磁
	5个

	53
	膨胀螺栓
	M16*120
	316L无磁
	130个

	54
	配件HS-03-18
	700*280*32
	316L无磁
	320kg

	55
	吊环
	M24*300
	316L无磁
	5个

	56
	螺母
	M24
	316L无磁
	12个

	57
	平垫
	Φ45*25*8
	316L无磁
	5个

	58
	平垫
	Φ8*40*3
	316L无磁
	10个

	59
	平垫
	Φ10*50*3
	316L无磁
	60个

	60
	六角螺母
	M24
	316L无磁
	150个

	61
	六角螺母
	M12
	316L无磁
	45个

	62
	开口销
	Φ12*50
	316L无磁
	4个



二、技术要求
（1）无磁不锈钢及标准件
	序号
	名称
	要求

	1
	无磁不锈钢及标准件
	所有提供货物必须无磁，测试设备必须含有如下设备：磁屏蔽筒，磁通门磁强计，电源，充磁线圈。

	2
	无磁不锈钢及标准件尺寸
	标准件符合国标，订制件满足本单位设计需求。

	3
	剩磁
	所有提供货物在距离5cm处剩磁不大于5nT；
充磁磁场强度30mT后，在距离5cm处剩磁不大于10nT.



三、其他要求
1、质保服务：所有硬件3年质保期内免费保修。
所有硬件过3年质保期后按原价维修及更换（价格按合同签订时的维修价格及零部件价格为准）、所有软件过3年质保期后按原价（合同签订时的维护升级价格）的20%进行维护升级，响应速度同质保期响应速度。
2、履约验收：依据提出的技术指标进行逐一验收，满足技术指标要求即视为验收合格。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年9月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026078                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
