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船舶混合动力能量管理实验平台
比选文件


项目编号：HFBX2026112







采购人：上海海事大学
二〇二六年十月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026112；
项目名称：船舶混合动力能量管理实验平台；
采购方式：学校比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币28万元；
采购需求：本项目拟购置一套船舶混合动力能量管理实验平台。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付地址：上海海事大学临港校区。
交付时间：合同生效后90日历天内完成本项目供货、安装、部署、调试、测试和验收资料提交，达到验收条件。
质保期限：硬件自验收合格之日起免费质保不少于24个月；软件提供不少于24个月缺陷修复与维护服务。
付款方式：货到经甲方验收合格后的10天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年11月3日（周二）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：秦老师021-38282974


第二章 采购需求
一、货物清单及规格参数
	序号
	名称
	进口/国产
	单位
	数量
	主要规格

	1
	能量管理及协调控制软件
	国产
	套
	1
	功率分配、约束、模式切换、报警日志

	2
	工业计算控制单元
	国产
	台
	1
	控制算法本地部署与计算

	3
	柴油发电机组动态模型
	国产
	套
	1
	启停、功率上下限、爬坡与效率参数

	4
	动力电池及BMS模型
	国产
	套
	1
	SOC、功率/电流限制与保护条件

	5
	推进电机与驱动器模型
	国产
	套
	1
	负荷/效率/功率限制与状态

	6
	母线与负载模型
	国产
	套
	1
	功率平衡、负荷扰动、状态监测

	7
	工况配置及批量试验工具
	国产
	套
	1
	工况脚本、参数设置、结果对比

	8
	工业协议数据交互模块
	国产
	套
	1
	状态读取、指令反馈及网关适配

	9
	控制策略切换测试模块
	国产
	套
	1
	策略选择、异常降级和日志

	10
	测试数据存储与导出组件
	国产
	套
	1
	本地记录、结果回放、图表导出



二、技术要求
1.功能要求
（1）动力系统模型：提供柴油发电机组、电池/BMS、推进电机与驱动器、母线及推进负载的动态模型，主要参数可配置，模型可独立运行。
（2）能量管理：根据推进负荷、发电容量、SOC和功率变化率约束计算柴油发电机/电池的功率参考及状态请求。
（3）模拟运行模式：至少包括柴油发电独立供能（电池待机）、储能辅助供能（电池对负荷突变进行短时补偿）、联合供能（按设定策略持续分担负荷）、异常降级（依据可用出力限制功率请求）四类；逐一提供进入、退出条件及功率分配规则，并记录切换过程与结果。
（4）SOC约束：可设置SOC上下限和初始值，达到约束时限制或禁止模拟充放电并给出原因。
（5）扰动测试：支持推进负荷阶跃、发电机限功率、电池不可用、通信超时和恢复等测试情形。
（6）模型与控制解耦：能量管理策略通过明示接口与模拟对象交换状态和功率参考；允许替换策略参数而不修改底层模型结构。
（7）教学科研应用：支持工况保存、重复执行、主要变量绘图、实验结果记录和CSV导出。
（8）边界说明：本项目配置计算设备及数字模型，不购置动力电池、真实推进电机、变频驱动器或带电功率试验台；所有控制指令仅作用于模拟对象。
（9）设备配置与实施：合同报价应包含本项目全部设备、软件、合法授权、配套模块、安装附件、线缆、税费、运输、安装、调试、测试及培训费用。供应商负责本项目设备与软件的内部集成，完成设备布置、供配电与接地、网络及信号连接、软件安装配置和测试环境部署，提交设备清单、内部接口表、配置备份及现场测试记录。
（10）本项目供货范围：本项目交付范围包括工业计算控制单元、能量管理及协调控制软件、混合动力数字模型、内部通信组件、试验工具和运行数据。供应商应在交付控制单元上完成模型运行、策略计算、状态反馈和日志导出的闭环测试，完整交付模型、参数、脚本及测试记录。
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范
适用国家及行业现行有效的设备电气安全、实验室安全、工业通信、网络安全、数据安全和软件授权管理要求。供应商应结合所投设备及软件，提供适用标准清单、符合性说明、产品合法授权以及学校网络接入要求下的安全部署方案。涉及既有设备的接口以取得授权的接口资料和现场条件为准，不得擅自接线或改变原有保护功能。
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求
供应商应交付设备配置与序列号清单、正版软件授权与安装介质、可维护工程文件、接口和数据字典、安装部署手册、测试用例及验收报告。定制开发的动态模型、控制策略、参数配置和工况脚本应提供可编辑工程文件；第三方商业软件应提供覆盖本项目全部功能的合法授权、可编辑配置和完整接口资料。授权应覆盖校内教学科研使用、本地部署、备份恢复及交付设备故障更换后的迁移；维护期届满后，已交付功能应继续可用。提供不少于24个月的软硬件维护、缺陷修复和必要升级支持，并交付本项目完整的本地运行与恢复环境。
4.各项指标要求
	序号
	指标名称
	指标要求

	1
	计算单元
	独立工业计算单元1台：CPU核心≥6、内存≥16GB、SSD≥512GB、千兆网络接口≥2

	2
	模型组成
	柴油发电机、电池/BMS、推进电机及驱动器、母线/负载至少4类模型

	3
	模型参数开放
	各模型提供功率额定值、上/下限、初始条件、动态参数及单位说明，参数可修改保存

	4
	仿真时间步长
	支持配置≤100ms的数值求解步长，连续完成至少30min仿真时间；记录步长、仿真时长和计算运行时间，并验证本项目控制策略与模型的闭环交互

	5
	功率平衡
	显示发电、电池、推进负荷、母线及损耗功率，提供符号约定与单位；按模型方程计算平衡残差，记录求解容差及不平衡事件

	6
	控制策略
	至少实现1套基于约束的功率分配策略，具备手动参数设置及策略结果记录

	7
	运行模式
	至少实现柴油发电独立供能、储能辅助供能、联合供能、异常降级4种模式，提供各模式进入与退出条件、功率分配规则、过渡状态和切换记录

	8
	SOC保护
	SOC上下限可设；达到或越过限制时触发相应模拟充放电限制及报警，记录触发条件、功率指令变化和恢复过程

	9
	扰动场景
	至少涵盖负荷阶跃、柴油发电限出力、SOC越限、电池不可用、通信中断5类

	10
	通信数据
	支持ModbusTCP或等效开放工业数据接口；提供测点字典、状态码和接口实例

	11
	记录与回放
	保存工况配置、时间序列、策略切换事件，可查询并导出CSV/Excel

	12
	独立部署
	在本地计算单元断开互联网后可完成模型仿真、策略闭环计算与结果导出

	13
	交付资料
	提供模型参数表、软件部署包/授权、工况脚本、接口字典及逐项验收报告



三、其他要求
1.质保期内提供技术支持；工作时间报障后2小时内响应，需现场处理的故障应在报障后48小时内到场。完成故障诊断、修复及处理记录交付。
2.提供不少于2次现场操作及维护培训，覆盖软件使用、配置备份、基础故障排查和安全注意事项。
3.履约验收：
采购人按学校相关规定组织验收小组对供应商交付的货物及服务进行验收。供货数量、型号和硬件规格以实物、产品资料及现场检测结果核对；软件功能以交付设备上的实际运行结果和可复现测试记录核对。供应商应按本需求书逐项编制测试用例，明确测试条件、操作步骤、预期结果、实测结果和判定结论。所有核心指标应测试通过，供货数量及资料应完整，功能缺陷应完成整改并复测通过。设备清单、软件授权、测试数据、培训记录和验收材料应一并交付归档。
功能测试方案：
（1）在交付控制单元上，以≤100ms的数值步长连续完成至少30min仿真时间，运行四类模式及切换测试，记录各项功率、损耗、平衡残差、SOC、控制指令和运行时间。
（2）分别执行负荷阶跃、柴油发电限出力、SOC触及或越过限制、电池不可用和通信中断五类测试，核查功率限制、报警、降级及恢复过程。
（3）选取同一初始条件重复执行试验两次，核对日志内容及结果文件可正常导出、复核。
（4）通过采购清点确认交付物为控制单元、软件与数字模型，不包括实体电池、电机和驱动系统。


第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年10月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026112                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
