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项目编号：HFBX2026090







采购人：上海海事大学教育发展基金会
二〇二六年十月


第一章 比选公告
为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：
一、项目基本情况
项目编号：HFBX2026090；
项目名称：数字孪生应用一体化创新实训平台；
采购方式：比选；
预算金额（亦是最高限价）：人民币13.6万元；
采购需求：平台由数字孪生实训考核箱、控制单元、执行单元、仿真单元及信号采集模块组成，能够完整体现机电系统的运动关系、物理属性和控制信号映射。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）
交付时间：合同签订后7日内完成产品交付。
质保时间：提供不少于2年的免费质保服务。
付款方式：货到经甲方验收合格后的30日内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。
二、报价人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。
2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；
三、报名要求
报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。
四、获取采购文件
获取方式：公告页面下方自行下载
[bookmark: _Toc28359005]五、现场踏勘
不组织。
六、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]截止时间：2026年10月12日（周一）上午11时00分
提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称
邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627]1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。
2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
商务信息：仲老师021-38284707
技术信息：沈老师021-38284852


第二章 采购需求
一、采购内容
采购数字孪生技术应用一体化创新实训平台2套
二、技术指标要求
平台采用数字孪生应用架构，具备数字产线设计、三维场景建模、虚拟调试、虚实同步及物理验证等功能，实现“数字建模—虚拟调试—虚实同步—实体验证”全过程实践训练。平台以数字孪生软件平台为核心，以物理控制平台为真实控制对象，支持学生在数字环境中完成智能产线设计、控制逻辑开发、程序验证及虚拟调试，并通过物理控制平台实现数字模型与真实设备的实时互联，满足数字孪生、工业机器人、智能制造及自动化控制等课程教学需求。
（一）数字产线设计
★1.平台应支持智能制造产线数字化设计，至少具备以下功能：
三维数字场景搭建；
产线布局规划；
工位布局设计；
物流路径规划；
工艺流程配置；
多设备协同布局；
支持百万级场景数据的实时显示与编辑。
（二）数字模型资源
1.平台应内置工业自动化模型资源库，模型资源至少包括：
工业机器人；
输送设备；
导轨机构；
气缸执行机构；
变位机构；
传感器；
工装夹具；
常用自动化机构。
★2.支持模型拖拽搭建、参数配置、自定义模型导入及用户自主搭建数字化场景。
（三）设备运动与控制逻辑配置
★1.平台应支持工业机器人、输送设备、导轨、气缸、变位机等自动化设备的运动建模与多机构协同仿真；
2.支持机器人关节运动、直线运动、圆弧运动及连续轨迹仿真，能够对机器人运动过程中的可达性、姿态变化和轨迹连续性进行验证；
★3.支持基于三维工件模型中的点、线、面等几何特征进行机器人运动轨迹快速规划与生成，可根据作业需求设置轨迹步长、进退刀高度等工艺参数，减少人工示教和逐点编程工作量；
4.支持对生成的机器人轨迹进行三维动态仿真，直观显示机器人运行路径、末端姿态及运动过程，为机器人搬运、装配、焊接、喷涂、打磨、加工等应用提供轨迹规划与验证支撑；
5.支持机器人离线编程，可在三维环境中完成机器人程序编制、轨迹编辑、姿态调整及程序验证。
★6.平台应支持机器人、工装夹具、设备本体、产品模型及周边机构等对象的碰撞关系配置，可根据实际项目需要建立碰撞检测对象或碰撞对。
7.支持设置碰撞检测范围及最小安全距离，对机器人轨迹、机构动作和设备联动过程进行动态安全验证；
★8.在三维运动仿真过程中，应能够实时检测机器人与工件、夹具、设备及周边机构之间的碰撞或安全距离不足情况。发生碰撞风险时，系统应自动停止仿真，并通过碰撞部位高亮、信息提示等方式定位问题；
9.支持根据碰撞检测结果调整机器人轨迹、设备布局、工装位置和动作时序，并重新进行运动仿真验证。
★10.支持设备运行节拍统计、工艺节拍分析及生产效率评估。
（四）虚拟调试
1.支持在无需搭建实体设备的情况下完成PLC程序开发、控制逻辑验证及系统联调，实现项目现场实施前的虚拟调试；
2.支持PLC控制程序与三维数字模型实时在线通信，实现PLC变量在线监控、在线修改及在线调试；
★3.平台应具备智能制造系统虚拟调试能力，至少支持：
PLC程序在线联调；
输入/输出信号实时交互；
控制逻辑验证；
工艺流程验证；
设备联动验证；
故障模拟及异常处理验证；
控制程序在线修改及调试。
（五）虚实同步
1.支持数字模型与物理控制平台实时同步运行，实现数字模型驱动物理设备、物理设备反馈数字模型的双向交互
★2.平台应具备数字孪生虚实同步能力，至少支持：
PLC变量实时同步；
输入输出信号同步；
数字模型同步驱动；
设备状态实时反馈；
三维场景实时显示；
数字模型与物理实体双向通信。
（六）数字孪生综合应用
★1.平台支持数字产线设计、机器人轨迹规划、PLC虚拟调试及虚实同步一体化应用，能够在同一软件平台内完成产线规划、控制逻辑开发、虚拟调试及数字孪生验证，无需通过多个软件切换完成上述功能。
2.平台应支持数字孪生项目全过程应用，至少包括：
数字产线规划；
三维方案验证；
控制逻辑设计；
PLC虚拟调试；
虚实同步验证；
系统联调；
数字化运行监控。
（七）软件授权及服务
★1.提供正版数字孪生软件，具有合法软件授权。
★2.软件采用永久授权方式，不接受按年订阅、租赁授权或功能受限试用版本。
3.授权应满足本项目全部配套计算平台使用需求。
4.软件应支持离线运行，不因网络授权到期影响正常教学使用。
5.提供软件安装部署、使用培训、技术支持及免费质保服务。
★6.软件应支持后续版本升级，并保证已授权功能持续可用。
7.软件应支持用户建立、保存、编辑及重复使用数字孪生项目，项目文件不受授权期限限制。
（八）开放性要求
平台应支持：
1.CAD及主流三维模型导入；
2.用户自定义设备模型；
3.用户自定义数字场景；
4.第三方PLC通信；
5.第三方机器人模型接入；
6.Python脚本扩展；
7.用户自主开发数字孪生应用案例。
（九）数字孪生物理控制平台
★1.物理控制平台作为数字孪生系统的真实控制对象，与数字孪生软件平台实时互联，实现控制程序运行、现场信号采集、数据通信及虚实同步验证。
2.配置工业级PLC控制器及人机交互单元，支持PLC程序开发、在线下载、在线监控及变量实时通信。
3.集成控制交互组件，包括但不限于电源按钮、启动按钮、停止按钮、复位按钮、急停按钮、拨码开关及报警蜂鸣器，满足控制程序开发、运行控制及人机交互验证需求。
4.配置光电传感器、接近开关、槽型光电传感器、光栅传感器等检测元件，实现数字量输入输出采集及设备状态检测。
5.支持工业以太网通信，至少支持PROFINET、TCP/IP、OPC、Modbus等工业通信协议，实现PLC与数字孪生软件平台的数据交互、变量同步、状态反馈及虚实同步运行。
（十）数字孪生计算平台
1.计算平台应能够支持复杂三维场景实时渲染、多设备协同仿真及PLC实时通信，满足智能制造项目设计、虚拟调试及虚实同步全过程运行要求，不因场景规模增加而明显影响交互操作的流畅性；
★2.配置不低于i7多核处理器，能支持复杂三维场景实时计算及虚拟调试；
★3.配置不少于16GB内存，满足大规模三维场景及多任务运行需求；
★4.配置不少于6G独立图形处理器（GPU），支持三维模型实时渲染及数字孪生场景流畅显示；
★5.配置高速固态硬盘，不少于1TB；
6.配置千兆以太网接口，支持与PLC控制平台进行实时通信及虚实同步；
7.配置不小于24英寸显示器，满足数字产线设计、虚拟调试及运行监控需求；
8.预装正版操作系统，并具备安装数字孪生软件及相关开发环境的条件。
（十一）教学资源
应提供完整教学资源，包括但不限于：
1.数字产线设计案例；
2.PLC虚拟调试案例；
3.数字孪生综合案例；
4.虚实同步案例；
5.实验指导书；
6.教师指导手册。
三、供货、安装及人员培训要求
★1.供货期：中标方需在合同签订后7天内完成设备供货、安装及调试工作，本项目费用已包含所招标设备的安装、辅材配套、系统调试、人员培训及试运行等，并达到验收条件。
2.提供免费的厂家技术培训2次，培训内容包括但不限于设备原理、构造、保养、操作、故障排除等。
3.自行提供合理安装方案，现场安装电路、水路、气路应采用隐藏布置；
★4.系统运行所需的水、电、气、网络等均由供应商负责，确保用户开机即用，即交钥匙工程，并提供承诺书。
四、验收标准
1.到货及配置验收：按照合同及技术要求，逐项核验2套平台的设备数量、软硬件配置、软件授权及配套附件，确保交付完整。
2.软件功能验收：现场演示数字产线设计、机器人轨迹快速规划、动态碰撞检测、PLC虚拟调试等功能，确保各项技术指标符合要求。
3.虚实同步验收：通过至少1项综合应用任务，完整演示数字建模、机器人运动仿真、PLC虚拟调试及物理平台验证全过程，重点验证实时通信、变量同步及双向交互功能。
4.系统综合验收：完成2套平台的安装调试及试运行，验证系统运行稳定性，并完成软件永久授权、教学资源、技术培训及相关技术资料的交付。
五、质保期及售后服务要求
1.整机质保期为2年，质保期内因设备元器件的质量原因造成故障应免费维修、更换元器件；
2.质保期内定期（每半年）上门机器检测维护；
★3.若代理投标，提供原厂针对本项目的授权函和售后保证证明文件；
4.在质保期内，设备如因中标方设计、制造、安装质量等原因发生故障，中标方须免费提供备件及维修；承诺负责保修期外的售后服务，并长期提供技术支持，协助甲方对设备进行保养、检修、改造、升级、搬迁等服务，保修期外的服务只收取备件费及成本费。
5.中标人应提供7×24小时技术支持。接到故障报修后，2小时内作出实质性响应并开展故障诊断；一般故障应在24小时内解决；无法通过远程方式解决的，应在24小时内安排技术人员到达现场处理；重大故障原则上应在48小时内恢复设备正常使用。对48小时内无法修复的硬件故障，中标人应提供不低于原设备性能的备用设备或采取其他替代措施，确保正常实验教学不受影响。
6.报价包含运费，运输到指定地点，经安装培训验收合格后付款。

第三章 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。
1、成立比选评审小组
采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。
2、具体评分细则如下：
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	一、价格部分

	1
	价格得分
（客观分）
	30
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：
报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。

	二、商务、技术部分

	2
	经验业绩
（客观分）
	15
	提供近3年（合同签订日期自2023年10月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。

	3
	技术响应程度
（客观分）
	30
	针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。

	4
	产品性能介绍
（主观分）
	10
	优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。
良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。
一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。
较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。

	5
	技术支持与售后服务
（主观分）
	15
	优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。
良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。
一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。
较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。
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第四章 格式附件
附件1：报价单
报   价   单
TO:  上海海事大学教育发展基金会                          项目编号：HFBX2026090                                   
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	质保时间
	最快供货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               





公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。


报价承诺函
致：上海海事大学教育发展基金会
我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：
一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。
二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。
三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。
四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。
五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。
六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。
七、我公司提供的相关文件均真实、有效。
八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。
十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。
我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：



附件2：其他材料
包括但不限于：
1、营业执照扫描件
2、产品资料（产品参数及性能）
3、实施计划
4、售后方案
5、业绩案例
6、其他所必需的相关材料
