**浦东河道水生态监测服务**

**采购要求**

因项目研究需求，需要对浦东部分典型河道水生态情况进行采购。本项目报价总额不得超过18.5万元人民币。

**一、采购要求及付款**

1、项目交付时间。合同签订后90天内完成项目交付验收。

2、付款条件：

1）合同签订后十日内，甲方向乙方预付合同总价的70%。

2）待分析测试结束并经甲方验收合格后的十日内，甲方向乙方支付合同总价的30%尾款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

**二、采购内容及成果交付要求**

选取大治河临近的70条支流进行采样测试，所有检测方法标准均按国家标准或环保部颁布的行业标准执行。

地表水采样监测指标包括：悬浮物、COD、BOD、高锰酸盐指数、铜、锌、铅、砷、硒、汞、镉、铬、六价铬、氨氮、总氮、总磷、氟化物、氯化物、氰化物、硫化物、挥发酚、石油类、LAS、粪大肠菌群;土壤采样监测指标包括：pH、铜、锌、镍、铬、镉、铅、砷、汞、六六六、滴滴涕、苯并芘

 交付要求：

1）水生态监测报告1份；

2）编制的成果报告需附CMA盖章。